**Entrée au sol tuyau coudé 160**

Matériau: PVC

Domaine d'application: Classe d'exposition à l'eau DIN 18533: W1-E; béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Code d‘article: MSH Basic FUBO-FIX RB160

Numéro d‘article: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch