**Mehrsparten-Rohbauteil Reihenanordnung**

Werkstoff: Futterrohr-Rahmensegmente: ABS; Aufstellvorrichtung: St37

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau; einfache Einbindung der Dampfsperre über Klebeflansch

Bestellbezeichnung: MSH Basic FUBO SR3 EBT

Artikelnummer: 3030484469

GTIN: 4052487242950

Fabrikat: Hauff-Technik

**Technische Zeichnungen**

[MSH Basic FUBO SR3 EBT (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/1021/3/BEMA_UNG_FUBO_SR3.PDF)

Strg+Klick auf den Link zum Öffnen im Browser

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch