**Pièce brute multiligne, disposition en rangées**

Matériau: Segments de cadre de gaine: ABS; Dispositif d'installation : St37

Domaine d'application: Classe d'exposition à l'eau DIN 18533: W1-E; béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

Tests/normes: DVGW VP 601

Propriétés: Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini; Intégration facile du pare-vapeur sur la flasque pour collage

Code d‘article: MSH Basic FUBO SR3 EBT

Numéro d‘article: 3030484469

GTIN: 4052487242950

Produit: Hauff-Technik

**Dessins techniques**

[MSH Basic FUBO SR3 EBT (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/1021/3/BEMA_UNG_FUBO_SR3.PDF)

Ctr. + clic sur le lien pour ouvrir  dans votre navigateur

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch