**Pezzo grezzo multilinea disposizione in serie**

Materiale: Segmenti di cornici tubo di rivestimento: ABS; Dispositivo di montaggio: St37

Campo d'applicazione: Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E; calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Proprietà: adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito; facile integrazione della barriera al vapore mediante la flangia adesiva

Identificazione d'ordine: MSH Basic FUBO SR3 EBT

Codice articolo: 3030484469

GTIN: 4052487242950

Produttore: Hauff-Technik

**Disegni tecnici**

[MSH Basic FUBO SR3 EBT (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/1021/3/BEMA_UNG_FUBO_SR3.PDF)

Ctrl + Fare clic sul collegamento per aprire nel browser

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch