**Dichteinsatz für Rohbauteil**

Werkstoff: Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid; Rohre: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE; Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Eigenschaften: umlaufend glatte Fläche zur optimalen Anarbeitung des Fertigfußbodens

Bestellbezeichnung: MSH Basic MBK SR3

Artikelnummer: 3030484493

GTIN: 4052487242967

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch