**Insert d'étanchement pour pièce brute**

Matériau: Plaque d'ancrage , polyamide renforcé de fibres de verre; Tubes : polyamide renforcé de fibres de verre avec TPE; Vis: acier inoxydable AISI 304L

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

Tests/normes: DVGW VP 601

Propriétés: surface lisse sur tout le pourtour pour un traitement optimal du sol fini

Code d‘article: MSH Basic MBK SR3

Numéro d‘article: 3030484493

GTIN: 4052487242967

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch