**Inserto di tenuta per parti grezze**

Materiale: Piastra di ancoraggio: poliammide rinforzato con fibra di vetro; Tubi: poliammide rinforzato con fibra di vetro con TPE; Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Proprietà: Superficie liscia lungo il perimetro per l'elaborazione ottimale del pavimento finito.

Identificazione d'ordine: MSH Basic MBK SR3

Codice articolo: 3030484493

GTIN: 4052487242967

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch