**Rohbauteil - runde Ausführung**

für nicht unterkellerte Gebäude

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommmunilation, Gas). Runde Ausführung.

Werkstoff: Futterrohr: ABS; Aufstellvorrichtung: St37

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Sparten nebeneinander: 4

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Bestellbezeichnung: MSH Basic FUBO EBTM

Artikelnummer: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch