**Dichteinsatz für Rohbauteil**

runde Ausführung

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommmunikation, Gas) bei nicht unterkellerten Gebäuden, zum Einbau in Futterrohr MSH Basic-FUBO-E. Die MSH Basic - MBK wird mit separat erhältlichen Spartendichtelementen ergänzt.

Werkstoff: Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid; Rohre: ABS mit TPE; Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Sparten nebeneinander: 4

Bestellbezeichnung: MSH Basic MBK

Artikelnummer: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch