**Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme**

für Gebäude mit Keller

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Fernwärme/Erdwärme, Wasser, Strom und Telekommunikation). Geeignet für Fernwärmerohre bis Øa 110 mm. Die Mehrspartenhauseinführung MSH-FW Basic - Grundvariante 1 wird als Grundmodul mit folgenden, separat erhältlichen Spartendichtelementen und Modulen ergänzt: MSH-Dichtelemente-Set (Spartendichtelemente) MSH-FW Modul 1: Außendichtelement (für WU-Betonwände ohne zusätzliche Gebäudeabdichtung) MSH-FW Modul 1 u. Modul 2: Außendichtelement mit Außenflansch zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen. Weitere Ergänzungen sind möglich.

Maße: Innenabdichtung mit Dichtbreite: 30 mm; passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 298 - 303 mm; maximale Wandstärke: 500 mm (Sonderlänge auf Anfrage)

Werkstoff: Innenabdichtung: Aluminiumdruckguss/EPDM; Mantelrohre: PVC; Schrauben und Unterlegscheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Artikel: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

Eigenschaften: eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung; optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

Bestellbezeichnung: MSH FW Basic GV1

Artikelnummer: 1933001000

GTIN: 4052487126571

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch