**Gebäudeeinführung Wasser DN 150**

für unterkellerte Gebäude

Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 150 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Øi 250 mm.

Maße: Kernbohrung/Futterrohr Øi: 250 mm; Wandstärke: 240 - 700 mm

Werkstoff: Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Bestellbezeichnung: ROKA WF-TE-ARO-DN150/160-PN16 BL1120

Artikelnummer: 1990800095

GTIN: 4052487054478

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch