**Gebäudeeinführung Gas**

für nicht unterkellerte Gebäude

Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 80 zum Einbau in Rohbauteil ESG150 FUBO EBTMA.

Maße: Dichteinsatz Øa: 150 mm

Werkstoff: Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Artikel: Gebäudeeinführung Gas

Bestellbezeichnung: HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

Artikelnummer: 1990800100

GTIN: 4052487054492

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch