**Zement-Verbund-Rohr mit Manschette**

Bodeneinführung für Hateflex-Spiralschlauch

Zement-Verbund-Rohr mit Manschette. Kabeleinführungssystem als Fußbodeneinführung mit bruchunempfindlichem, formstabilen Zement-Verbund-Rohr zum Anschluss des Spiralschlauches Hateflex 14150 über Manschettentechnik.

Maße: Futterrohr Øi: 150 mm; Länge (außerhalb der Manschette): 500 mm

Werkstoff: Rohr: PVC-U; Verschlussdeckel: PE; Manschette: EPDM; Spannbänder: W4

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Eigenschaften: homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung; gerades bzw. schräges bündiges Ablängen des Zement-Verbund-Rohres nach Fertigstellen des Fußbodens möglich; Adaptionsmöglichkeit von Leerrohren in das Universelle Ladesäulen Fundament

Bestellbezeichnung: KES MA150 ZVR150/500

Artikelnummer: 2125502000

GTIN: 4052487139991

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch