**Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr**

zum nachträglichen Einbau

Zum Anschluss des Hateflex-Spiralschlauches 14150 an Kernbohrungen bzw. Futterrohre. Der Rohrstutzen wird über eine Manschette mit dem Schlauch verbunden. Die Abdichtung zur Wand erfolgt über die zwei mitgelieferten Ringraumdichtungen.

Maße: Rohrstutzen Øa: 160 mm; Länge Rohrstutzen: 500 mm

Werkstoff: Manschette/Dichtgummi: EPDM; Spannbänder, Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L); Rohrstutzen: PVC

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Artikel: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Bestellbezeichnung: KES150 MA KB SET

Artikelnummer: 2125818500

GTIN: 4052487140409

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch