**Membran-Injektionssystem**

für Gebäude mit Keller

Von der Gebäudeinnenseite montierbare Gebäudeeinführung für den grabenlosen Hausanschluss. Verwendbar auch für ungesteuerte Erdraketen in Verbindung mit Vortriebsrohren Øa 63 mm.

Maße: für Kernbohrungen: Øi 99 - 103 mm; für Wandstärken: 240 - 600 mm

Werkstoff: Frontplatte: glasfaserverstärktes Polyamid; Dichtgummi, Flansch, Dichteinsatz und Gegenlager: EPDM; Rohr: PVC-U; Schrauben und Unterlegscheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Wandstärke (mm): 240 - 600

Eigenschaften: keine Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück; Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten; kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch

Bestellbezeichnung: MIS100ND VT63

Artikelnummer: 2900300800

GTIN: 4052487174299

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch