**Insertion d'étanchéité en caoutchouc individuel**

Matériau: Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L; Caoutchouc : EPDM ou NBR

Domaine d'application: béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau; Étanchéité au Radon

Propriétés: Fabrication personnalisée en fonction d'exigences spécifiques; Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place

Code d‘article: HRD SGi b40

GTIN: -

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch