**Insertion d'étanchéité en caoutchouc individuel**

avec technologie de bagues segmentées

Code d‘article: HRD SGi b40

GTIN: -

Produit: Hauff-Technik

Pour étanchement de câbles dans carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés. Le nombre et le diamètre des câbles sont déterminés par le client.

Dimensions: Largeur d'étanchement : 40 mm; Plaques de presse : 5 mm; Fournies pour carottages/gaines de Ø : 50 - 200 mm

Matériau: Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L; Caoutchouc : EPDM ou NBR

Domaine d'application: béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau; Étanchéité au Radon

Propriétés: Fabrication personnalisée en fonction d'exigences spécifiques; Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch