**Guarnizione interna del tubo corrugato standard**

con tecnologia ad anelli segmentati

Identificazione d'ordine: WIN SG b40 A2/EPDM

GTIN: -

Produttore: Hauff-Technik

Guarnizione spaziale anulare per sigillare i cavi all'interno di tubi corrugati. Finitura divisa per la guarnizione di cavi da installare o già posati. Per stabilizzare il tubo corrugato è necessario installare una guarnizione per tubi corrugati WRD o un fissaggio analogo.

Dimensioni: Larghezza di tenuta 40 mm; Lastre pressopiegate: 5 mm

Materiale: Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L); Gomma: EPDM

Campo d'applicazione: calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile; a tenuta di radon

Proprietà: Tecnologia ad anelli segmentati per l'adattamento a tre o cinque diversi diametri di tubi in loco

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch