**Sello redondo individual**

con tecnología de anillos segmentados

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Versión separada para el sellado de cables a punto de instalarse o que acaban de ser tendidos y diferentes ocupaciones de cables que se repiten constantemente. Una junta individual con anillos segmentados permite el ajuste al respectivo diámetro de cable in situ. Gracias a ello se pueden sustituir varias juntas diferentes por una junta universal.

Dimensiones: Anchura de sellado: 60 mm; Placas de prensa: 5 mm; Diámetro externo: 150/160 mm

Material: Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L); Goma: EPDM

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua; impermeable al radón

Propiedades: fabricación individual según el perfil necesario; Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes; Conexión de forma ajustada a la bayoneta, lo que le confiere una seguridad frente a la abrasión integrada; También adecuado para el sellado de cables TRI-DELTA

Referencia de pedido: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch