**Individualna prstenasta brtva**

s tehnologijom segmentnih prstena

Za uporabu u zidnoj uvodnici i plastičnoj prirubnici HSI150. Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni. Za brtvljenje različitih konstrukcija kabela koje se stalno ponavljaju. Individualno brtvljenje pomoću segmentnih prstena omogućava podešavanje promjeru kabela na licu mjesta. Tako je više individualnih brtvi moguće zamijeniti jednom univerzalnom brtvom.

Dimenzije: Širina brtvljenja: 60 mm; Pritezne ploče: 5 mm; Vanjski promjer: 150/160 mm

Materijal: Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L); Guma: EPDM

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno; otporno na radon

Značajke: individualna izrada prema vrsti zahtjeva; Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta; Zatvoreni spoj za bajonet s integriranim osiguranjem od uvijanja; I za brtvljenje kabela TRI-DELTA

Oznaka narudžbe: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch