**Gumi tesnilo po meri**

S tehniko segmentnih obročev

Za uporabo v uvodnici in prirobnici iz plastike HSI150. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov in različnih ponavljajočih se kabelskih napeljav. Individualna zatesnitev segmentnih obročev omogoča prilagajanje premeru kabla na kraju samem. Tako je mogoče več posameznih tesnil zamenjati z enim univerzalnim.

Mere: Tesnilna širina: 60 mm; Pritisni plošči: 5 mm; Zunanji premer: 150/160 mm

Material: Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L); Guma: EPDM

Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon

Lastnosti: Izdelava po meri glede na zahtevani profil; Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem; Oblikovno spojena povezava z bajonetom, kar zagotavlja zaščito pred iztrganjem; Primerno tudi za zatesnitev kablov TRI-DELTA

Oznaka za naročanje: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch