**Specialanpassad presstätning**

med segmentringteknik

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar, samt olika kabelförläggningar som ofta återkommer. Separat tätning med segmentringsteknik möjliggör anpassning till kabeldiametern på plats. På så sätt kan flera separata tätningar ersättas med en universaltätning.

Mått: Tätningsområde: 60 mm; Pressplattor: 5 mm; Ytterdiameter: 150/160 mm

Material: Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L); Gummi: EPDM

Täthet: gas- och vattentät; radontät

Egenskaper: individuell tillverkning enligt kravprofil; Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats; Formpressad anslutning till bajonett, och därmed inbyggt skydd mot bortdragning; även lämplig för tätning av TRI-DELTA-kablar

Beställningsbeteckning: HRD150/160 SGi b60

GTIN: -

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch