**Individuelle Ringraumdichtung**

mit Segmentringtechnik

Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Kabelanzahl und -durchmesser sind individuell wählbar.

Maße: Dichtbreite: 40 mm; Pressplatten: 5 mm; lieferbar für Kernbohrungen/Futterrohre Øi: 50 - 200 mm

Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L); Gummi: EPDM oder NBR

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher

Eigenschaften: individuelle Fertigung gemäß Anforderungsprofil; Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

Bestellbezeichnung: HRD SGi b40

GTIN: -

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch