**Individualna prstenasta brtva**

s tehnologijom segmentnih prstena

Za brtvljenje kabela u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni. Broj i promjer kabela moguće je posebno odabrati.

Dimenzije: Širina brtvljenja: 40 mm; Pritezne ploče: 5 mm; isporučuje se za krunske provrte/proturne cijevi Ø: 50 - 200 mm

Materijal: Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L); Guma: EPDM ili NBR

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno; otporno na radon

Značajke: individualna izrada prema vrsti zahtjeva; Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta

Oznaka narudžbe: HRD SGi b40

GTIN: -

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch