**Specialanpassad presstätning**

med segmentringteknik

För tätning av kablar i kärnborrningar eller foderrör. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar. Antalet kablar och deras diameter kan väljas individuellt.

Mått: Tätningsområde: 40 mm; Pressplattor: 5 mm; kan levereras för kärnborrning/foderrör Ø: 50–200 mm

Material: Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L); Gummi: EPDM eller NBR

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät; radontät

Egenskaper: individuell tillverkning enligt kravprofil; Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats

Beställningsbeteckning: HRD SGi b40

GTIN: -

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch