**Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch**

zum Einbetonieren

Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch-Futterrohr zum Einbetonieren auf gedämmten Flachdächern mit zwei Dichtungsbahnen nach DIN 18531.

Maße: Konstruktion entspr. DIN 18531 beinhaltet: DIN 18531 (Dach), DIN 18532 (befahrbare Verkehrsflächen), DIN 18534 (Innenräume), DIN 18535 (Behälter).; Standard-Festflansch Øa entspricht dem jeweiligen Futterrohr Øi + ca. 150 mm (bei einem Durchgang)

Werkstoff: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Bestellbezeichnung: 2FLFE DIN18531

GTIN: -

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch