**Inserimento a pavimento curva 160**

Materiale: PVC

Campo d'applicazione: Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E; calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Identificazione d'ordine: MSH Basic FUBO-FIX RB160

Codice articolo: 1900500160

GTIN: 4052487157438

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch