**Übergangsmanschette**

zum Anschluss von glatten Kabelschutzrohren

Mechanisch stabile und elastische Manschette UMS 75-90/102-125 für den Übergang von den Hateflex-Spiralschläuchen 14078 auf Hateflex-Spiralschläuche 14090, 14110 oder auf glatte Kabelschutzrohre mit Øa 110 mm oder Øa 125 mm.

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften: gas- und wasserdichte Manschettentechnik

Bestellbezeichnung: UMS75-90/102-125

Artikelnummer: 2128020110

GTIN: 4052487159685

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch