**Systemdeckel**

zum Anschluss an die Dichtpackung HSI90

Systemdeckel. Mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette zum Anschluss des Hateflex-Spiralschlauches 14090 an Dichtpackung oder Aluflansch HSI90.

Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Spannmutter: PC/PBT Blend; Manschette: EPDM; Spannbänder: W4

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Artikel: Systemdeckel

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig; Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Bestellbezeichnung: KES MA90 D

Artikelnummer: 2225810000

GTIN: 4052487061377

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch