**Abdichtset Wechseleinsatz**

zur Kabelabdichtung am Ende des Spiralschlauches

Abdichtset mit Manschette KES-M 90-WE inklusive geteiltem Wechseleinsatz mit Segmentringtechnik zur Abdichtung von Kabeln mit Gummipresstechnik am Ende des Hateflex-Spiralschlauches 14090.

Maße: Wechseleinsatz: Øa: 100 mm; Dichtbreite Wechseleinsatz: 60 mm; Kabel Øa: 18 - 65 mm

Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: W4; Wechseleinsatz: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Artikel: Abdichtset Wechseleinsatz

Bestellbezeichnung: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

Artikelnummer: 2225817101

GTIN: 4052487164726

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch