**Repair sleeves**

in hot shrink-fit method

Material: Thermal sleeve with hot-melt adhesive: polyolefin; Sealing rail: metal

Article Code: WSMR

GTIN: -

Brand: Hauff-Technik

**Hauff-Technik Swiss AG**

**Manufacturer information**

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, SWITZERLAND

Telefon +41 62 206 00-70
Fax +41 62 206 00-79
htch.anfrage@hauff-technik.ch
http://www.hauff-technik.ch